##### DFR0530 TinkNode-NB-IoT物联网开发板 Arduino SDK更新记录

====================================================

V1.0.1 2019/12/17

1. 增加了PubSubClient、ArduinoJson、OneWire作为内置库。
2. 修改了ProductKey、DeviceName、DeviceSecret等参数，使用户可以双击选中。
3. 在easy-IoT相关样例的头部注释中添加Easy-IoT相关链接
4. 移除了开发板选项里的TinkerNode NB-IoT(GL)选项。

====================================================

V1.0.2 2020/02/27

1. 解决因CH552波特率误差导致的U盘通信过程中的丢包、重传问题，最终导致无法弹出U盘的问题。
2. DataLogger.ino增加按SET按钮控制是否保存进flash的功能，以提醒用户在掉电前可以先暂停将数据保存进flash中。

====================================================

V1.0.3 2020/04/08

1、解决了wifi连接mqtt超时问题。（Attempt MQTT connection，rc=-1）

====================================================